Well	Sample ID	Core depth (ft-m)	Dense Zone	Quartz (mass %)	Calcite (mass %)	Ankérite (mass %)	Apatite (mass %)	Pyrite (mass %)	Barite (mass %)	Anatase (mass %)	Kaolinite (mass %)	Muscovite (mass %)	Illite and/or micas (mass %)	Insoluble residue at HCl 15% (mass %)	Clays (mass %)	Micas/smectite or chlorite/smectite (% of total clay)	Illite and/or micas (% of total clay)	Kaolinite (% of total clay)	
A8	A8-240	10240-3121.1	Chalk cemented with nano-quartz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A8	A8-249	10249-3123.9	Chalk cemented with nano-quartz	16,7	81,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	18,1	1,0	0	0	100	
A8	A8-273	10273-3131.2	Chalk cemented with nano-quartz	78,7	20,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	79,9	0,3	0	0	100	
A8	A8-286	10286-3135.1	Chalk with micro-quartz associated with clay minerals	24,3	71,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	27,9	1,9	0	0	100	
A8	A8-423	10423-3176.9	Stylolitised chalk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A8	A8-452.3-1	10452.3-3185.8	Chalk with flint nodules	2,7	95,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	4,0	0,6	5	5	90	
A8	A8-452.3-2	10452.3-3185.8	Stylolitised chalk	3,1	93,8	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,5	1,3	5	5	90	
A8	A8-511	10511-3203.7	Chalk with flint nodules	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A8	A8-515	10515-3205.0	Chalk with micro-quartz associated with clay minerals	8,6	89,8	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	9,6	0,5	0	20	80	
A8	A8-523	10523-3207.4	Chalk with micro-quartz associated with clay minerals	25,3	65,7	0,0	0,3	0,4	0,0	0,1	3,8	0,0	1,2	33,8	8,0	10	10	80	
A8	A8-535	10535-3211.1	Chalk with micro-quartz associated with clay minerals	35,8	51,7	0,0	0,4	0,5	0,0	0,1	4,8	0,0	3,5	47,8	11,3	5	10	85	
X32	X32-589	10589-3227.5	Chalk with flint nodules	10,9	80,6	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	5,5	0,0	0,3	19,7	6,3	5	5	90	
X32	X32-598	10598-3230.3	Chalk with micro-quartz associated with clay minerals minerals	14,0	80,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	19,9	2,6	0	5	95	
X32	X32-613	10613-3234.8	Chalk with micro-quartz associated with clay minerals	27,0	64,2	0,8	0,2	0,6	0,0	0,1	4,9	0,0	1,0	37,4	5,9	5	5	90	
X32	X32-647-1	10647-3245.2	Chalk with flint nodules	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X32	X32-647-2	10647-3245.2	Low porosity clean chalk	1,6	97,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	8,4	0,2	0	0	100	
X32	X32-659-1	10659-3248.9	Calcite cemented chalk	2,9	96,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	3,6	0,5	0	10	90	
X32	X32-659-2	10659-3248.9	Argillaceous laminated chalk	14,7	61,6	0,8	1,2	2,8	0,0	0,2	9,8	0,0	5,2	36,9	17,5	5	5	90	
X32	X32-660	10660-3249.2	Chalk with flint nodule	7,2	91,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,3	0,3	0	5	95	
X32	X32-690-1	10690-3258.3	Stylolitised chalk	4,3	90,4	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	2,3	0,0	0,1	5,5	1,2	0	5	95	
X32	X32-690-2	10690-3258.3	Stylolitised chalk	3,4	94,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	8,9	2,4	0	5	95	
X32	X32-705-1	10705-3262.9	Stylolitised chalk	2,5	94,6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,6	1,3	0	0	100	
X32	X32-705- 2	10705-3262.9	Stylolitised chalk	1,3	96,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,7	0,4	0	0	100	
X32	X32-705-3	10705-3262.9	Stylolitised chalk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X32	X32-721 	10721-3267,8	Stylolitised chalk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X32	X32-734-1	10734.5-3271,9	Stylolitised chalk	1,9	96,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,2	0,6	0	0	100	
X32	X32-734-2	10734.5-3271,9	Stylolitised chalk	1,4	97,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,7	0,4	0	0	100	
X32	X32-745	10745-3275,1	Stylolitised chalk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X32	X32-746-2	10746-3275,4	Stylolitised chalk	2,0	93,0	0,0	0,6	0,3	0,1	0,0	1,8	0,0	0,0	5,6	1,9	5	0	95	
X32	X32-754	10754-3277,8	Stylolitised chalk	0,8	99,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,1	-	-	-	
Mineralogical composition of selected core samples from wells A8 and X32. Presence of Barite is possibly caused by contamination from drilling mud.